**Vous trouverez ci-dessous les taux de fréquence et de gravité au niveau national pour le code activité 3700Z (code risque 900AA).**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANNEE | TAUX DE FREQUENCE \* | TAUX DE GRAVITE \* |
|  |  |  |
| 1998 | 54,01 | 2,28 |
| 1999 | 55,31 | 2,48 |
| 2000 | 55,19 | 2,43 |
| 2001 | 54,66 | 2,45 |
| 2002 | 53,26 | 2,50 |
| 2003 | 53,52 | 2,82 |
| 2004 | 50,42 | 2,81 |
| 2005 | 46,13 | 2,44 |
| 2006 | 46,44 | 2,63 |
| 2007 | 37,00 | 2,20 |
| 2008 | 36,89 | 2,25 |
| 2009 | 35,76 | 2,27 |
| 2010 | 33,40 | 2,16 |
| 2011 | 34,01 | 2,2 |
| 2012 | 32,1 | 2,22 |
| 2013 | 31,5 | 2,2 |
| 2014 | 30,5 | 1,9 |
| 2015 | 30,1 | 2 |
| 2016 | 28 | 2 |
| 2017 | 25,2 | 1,8 |
| 2018 | 25,7 | 1,8 |
| **2019** | **23,5** | **2** |

\* Taux de fréquence :  
nombre d’accidents avec arrêt x 1.000.000  
nombre d’heures travaillées

\* Taux de gravité :  
nombre de journées perdues x 1.000  
nombre d’heures travaillées

En cliquant [ici](https://www.fnsa-vanid.org/wp-content/uploads/2021/04/NAFAPE_2019_E_000_3700Z_SY-003.pdf)[,](http://www.fnsa-vanid.org/docs/fnsa/publications/nafape-2015-e-000-3700z-sy.pdf)  vous pouvez consulter le document de synthèse des accidents du travail pour l’année 2015 – Tableau de répartition pour le code APE 3700Z (anciennement 900AA)